**Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów.**

**Numer ogłoszenia: 91184 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | zamówienia publicznego |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Obrazów , 27-641 Obrazów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8365162, faks 015 8365551.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** http://www.obrazow.4bip.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 położonej w miejscowości Dębiany na odcinku od km 0+000 do km 0+027.

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 4 - 31,5 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm - zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm.

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 położonej w miejscowości Dębiany na odcinku od km 0+000 do km 0+060.

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 4 - 31,5 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm - zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm.

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 225 położonej w miejscowości Dębiany na odcinku od km 0+000 do km 0+300. Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm

 - zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

 - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm.

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 411 położonej w miejscowości Chwałki na odcinku od km 0+147 do km 0+211.

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm

- zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm.

Remont zjazdu z drogi krajowej Nr 77 do drogi o nr ewid. 345 położonej w miejscowości Obrazów.

Zakres prac:

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnienie opracowanej czasowej organizacji ruchu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w Wydziale Ruchu Drogowego oraz w GDDKiA oddział w Kielcach, oznakowanie miejsca realizacji prac zgodnie z wytycznymi GDDKiA oddział w Kielcach

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0,25x (44,63+0,32+4,51+7,62)x2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 20 cm wraz z zaklinowaniem klińcem 4-31,5mm grubości 5 cm 0,25x (44,63+0,32+4,51+7,62)x2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC11W) (44,63 +0,32)x2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S) - jezdnia (44,63 +0,32)x2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm (4,51m2+7,62m2)x2

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym 2-5 mm w ilości8 dm3/m2

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 267 położonej w miejscowości Żurawica.

Zakres prac:

- Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II 0,5x(30m x 4m x 0,75m)

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0,5x(30m x 4m)

- Warstwa dolna z kruszyw naturalnych. Grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 20 cm

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 15 cm wraz z zaklinowaniem klińcem 4-31,5mm grubości 5 cm 0,5x(30m x 4m x 0,20m)

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC11W)

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S)

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm (30,00mx0,50m)x2

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 429 położonej w miejscowości Głazów na odcinku od km 0+000 do km 0+076.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni - 2,50 m

- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi

- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy - 2%

- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2

- szerokość poboczy 0,2 m - spadek poprzeczny poboczy 8%

- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi do 2,90 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Głazów na odcinku od km 0+000 do km 0+382 - działka o nr ewid. 459/2

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 - 63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm,

- zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm.

Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych obsianych trawą na działce o nr ewid. 360/1, 359/1 położonej w miejscowości Kleczanów. Zakres prac:

- Rozebranie ogrodzenia betonowego wraz z wywozem gruzu na odległość do 1 km 21,30mx0,25mx1,00m

- Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II (60,90 + 26,83 + 70,30)x0,30

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 60,90 + 26,83 + 70,30 + 535,57

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 15 cm (60,90 + 26,83 + 70,30)x0,15

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 60,90 + 26,83 + 70,30 + 535,57

- Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o wymiarach 40x60x10 z wypełnieniem ziemią i trawą 60,90 + 26,83 + 70,30 + 535,57

- Plantowanie terenu wokół parkingu wraz z wykorzystaniem ziemi urodzajnej z placu budowy 28,00 x 1,00

- Obsianie terenu wokół trawą 28,00 x 1,00

Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na części działek o nr ewid. 265/6 oraz 265/9 położonych w miejscowości Święcica.

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 - 63 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm

 - zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- uzupełnienie pobocza z mieszanki 0 - 32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie gr. ok. 6 cm

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 581 położonej w miejscowości Świątniki na odcinku od km 0+000 do km 0+136.

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 - 63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm, - zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 100/6 położonej w miejscowości Lenarczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+057.

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 - 63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm

- zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2.

Grubość warstwy ok. 6 cm.

Utwardzenie powierzchni gruntu na odcinku A-B-C-D poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na części działki o nr ewid. 182/4, 182/3 położone w miejscowości Obrazów o łącznej powierzchni 650 m2.

Zakres prac:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem 4-31,5 grubości 5 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC11W)

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S)

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 345 położonej w miejscowości Obrazów.

Zakres prac:

 - Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnienie opracowanej czasowej organizacji ruchu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w Wydziale Ruchu Drogowego oraz w GDDKiA oddział w Kielcach, oznakowanie miejsca realizacji prac zgodnie z wytycznymi GDDKiA oddział w Kielcach

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (44,63 +0,32+4,51+7,62)x2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 20 cm wraz z zaklinowaniem klińcem 4-31,5mm grubości 5 cm 0,25x 44,63+0,32+4,51+7,62)x2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC11W) (44,63 +0,32)x2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S) - jezdnia (44,63 +0,32)x2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm (4,51m2+7,62m2)x2

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym 2-5 mm w ilości8 dm3/m2

Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na części działki o nr ewid 420/16 położonej w miejscowości Świątniki.

Zakres prac:

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

- Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II

- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 15 cm wraz z zaklinowaniem klińcem 4-31,5mm grubości 5 cm

Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na części działek o nr ewid. 178 oraz 179 położonych w miejscowości Żurawica o łącznej powierzchni 294,17m2.

Zakres prac:

- Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II (58,08m2 + 7,5m2+60,00m2)x0,20

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 184,88m2 +58,08m2+7,5m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 20 cm (58,08m2 + 7,5m2+60,00m2)x0,20m

 - Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem 4-31,5 grubości 5 cm (184,88m2 58,08m2 + 7,5m2) x 0,05m

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC11W) 184,88m2 +58,08m2+7,5m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S) 184,88m2+58,08m2+7,5m2+43,71m2

- Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm (42,00mx0,5m)

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych

Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

**II.1.5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | **przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** |

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
* Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.10.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00zł słownie: piętnaście tysięcy złotych.

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz (minimum 3) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z czego każda z robót o wartości powyżej 700 000,00 zł, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
* **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. A.3) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

* 1 - Cena - 95
* 2 - Okres gwarancji - 5

**IV.2.2)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,** adres strony, na której będzie prowadzona:  |

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - siły wyższej, klęski żywiołowej, - niewypałów i niewybuchów, - wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, - konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, czy też wprowadzenia ewentualnych robót zamiennych, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy - wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** http://www.obrazow.4bip.pl
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Gmina Obrazów Obrazów 84 27-641 Obrazów Pokój nr: 13..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 04.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów Pokój nr: sekretariat..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

 Wójt Gminy Obrazów