**Obrazów, 07.02.2018 r.**

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

***„Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce”***

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ oraz ogłoszenia:

**Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Budowa głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce. W związku z dokonaną modyfikacją pkt. 3.1 SIWZ, otrzymuje brzmienie:**

* 1. ****Przedmiot zamówienia obejmuje:****

**Zadanie 1 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Komorna**

W ramach zadania należy wykonać:

przebudowę sieci wodociągowej .

· długość modernizowanej sieci wodociągowej ∅110 PE - 896,00 m

· długość modernizowanej sieci wodociągowej ∅ 90 PE - 428,40 m

· Hydranty p.poż. nadziemne DN80 - 6 szt.

· Przyłącze wodociągowe ∅ 40 PE - 25,10 m

**Zadanie 2 Budowa głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce**

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej o następujących parametrach:

- rury PE100RC DN 160 SDR17 PN10 (met. wykopu) – 120mb,

- rury PE100RC DN 90 SDR17 PN10 (met. wykopu) – 10mb,

- rury PE100RC DN 160 SDR17 PN10 (met. bezwykopowa) – 1026,00 mb,

- zasuwy kołn. DN 150mm PN16 z obudową i skrzynią – 2kpl,

- zasuwy kołn. DN 100mm PN16 z obudową i skrzynią – 2kpl,

- zasuwy kołn. DN 80mm PN16 z obudową i skrzynią – 7kpl,

- zespół nap. – odpowietrzający DN50 mm + zabud. podziemna – 3 kpl,

- hydranty pożarowe nadziemne DN50mm – 7 kpl,

- zawór redukcyjny DN100 mm w studni bet. DN 1200mm – 1 kpl,

- przyłącza DN40mm z nawiertką, zasuwą, obudową i skrzynką – 18 kpl,

**Zadanie 3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Święcica gmina Obrazów oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiny**

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Święcica gmina Obrazów obejmuje:

- wodociąg PE ø110mm o długości – 253,0m

- przyłącza wodociągowe ∅40mm – 6 szt o łącznej długości 136,0m

- hydranty nadziemne DN80 - 1 szt.

- zasuwy sieciowe - 1 szt.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiny obejmuje:

- długość projektowanej sieci wodociągowej ∅ 90 PE -239,2 m

- długość projektowanej sieci wodociągowej ∅ 75 PE - 31,2 m

- Hydranty p.poż. nadziemne DN80-2 szt.

- Przyłącze wodociągowe ∅ PE 50 - 42,9 m

- Przyłącze wodociągowe ∅ PE 40 - 39,3 m

**Zadanie 4 Rozbudowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Lenarczyce**

Rozbudowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Lenarczyce

- Długość sieci wodociągowej ∅110 PE 100 SDR 17 - 156,8 m

- Hydranty p.poż. nadziemne D80 1 szt

**Zamówienie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

**Zamawiający informuje, iż w związku z dokonaną modyfikacja SIWZ przedłuża termin składania ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.02.2018 r., godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian, w związku z czym Zamawiający modyfikuje:**

1. **treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**
	1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**„Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce”**

**„Nie otwierać przed 19.02.2018 r. Godz. 10:30”.**

1. **treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**
	1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia **19.02.2018 r. do godz. 10:00**
2. **treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

**a**. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu **19.02.2018 r.  godz. 10:30**